# LX6205\_NB使用说明

1. 取消WIFI通信功能；
2. GPRS模块更改成NBIOT模块:
3. 服务器设置：601~604编程项不需要设置，默认服务器地址；通讯卡只能使用NB专用卡，主机NB模块IMEI需要平台注册才可以使用；
4. 远程布撤防操作主机10s内生效；
5. 主机心跳默认是30分钟，712默认值1E；
6. V6增加121.42.53.6:7090服务器平台;
7. V6绑定慧传账户；
8. V6掉线监测时间设置：

1. **主机连接平台编程设置**：600默认10，110+100默认IMEI后12位；
2. **主机→V6：**

600编00，110+加密狗号，100自定义用户编号；

主机连 V6时默认普通报警主机，主机NB模块IMEI只需要平台注册就可以使用。

1. **主机→慧传→V6：**

600默认10，110+100默认使用NB模块IME后12位作为中心分组号；

主机连接慧传时，主机NB模块IMEI码要注册到慧传，再用慧传平台转V6中心。

1. **主机加卡片机→慧传→V6：**

①600编01：卡片机为主、主机为备模式，主机产生警情信息时卡片机先传输：如果10s内都没有传输成功切换到主机传输；

②600编04：卡片机和主机同时传输，没有10s延时；

注意：主机110+100编程项要编辑为卡片机的MAC。

主机加卡片机连接慧传，主机NB模块IMEI码和卡片机的MAC都要注册到慧传，再用慧传平台转V6中心。