**一、随安保多功能智能安全控制器H1**

随安保多功能智能安全控制器H1（简称H1，在后面文字描述中统一简称H1）具有入室报警，远程监控，远程对讲，智能家居等功能，既满足普通的个人家庭安全需求，也能提供商铺、库房、办公场所等安全监控。



**二、功能介绍**

**1、远程监控：**通过随安保APP可以远程查看家里或者经营场所的情况，实时情况，一手掌握（视频图像可实现隐私保护）。

**2、入室报警：**在布防状态下，当有小偷进入房间，设备将立即发出报警提示，用户的手机APP将收到报警信息，以提醒用户注意或采取对应措施。

**3、SOS紧急求救：**当遇见危险情况时，长按遥控器上的SOS求救键2-3秒，设备即可将SOS紧急报警信息发送到服务器并推送到24小时接警中心和手机APP。让用户及家人第一时间接收到报警信息，做好安全措施。

**4、远程对讲：**用户可通过设备进行远程对讲，就算身在千里之外，也能和家人进行通话。

**5、隐私保护：**同时按下遥控器上的布防键和撤防键，设备进入隐私保护状态，视频画面将被屏蔽。

**6、智能家居：**手机远程控制家里的电灯、空调、电视等家用电器，让家里的电器更加智能化。

**7、报警录像：**发生报警后，设备会自动录下报警画面（此功能需要TF卡）。

**8、移动侦测：**当监控画面有变化时，如有人走过，镜头被移动等情况，设备会自动录像（此功能需要TF卡）。

**9、共享设备：**设备主账号可将设备分享给家人或朋友，所有共享的账户都能查看设备的定位信息，接收设备发出的提示消息。

**三、产品参数**

型号：H1

输入：DC12V/1A

本机存储：TF卡（≤32G）

使用环境：温度：-10℃-55℃，相对湿度：≤95%

无线接收距离：≤50米（空旷地带）

网络协议：TCP/IP、UDP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、NTP、SMTP、UPNP

分辨率：720P

尺寸：L70\*W98\*H132mm

**四：随安保操作介绍**

随安保的操作主要体现在手机APP的操作。


1.下载软件：

①扫描设备上的二维码下载（暂不支持微信扫码，用浏览器的扫码工具）

②应用市场用直接输入随安保即可下载




2、下载完成后，点击右下角“立即注册”，进入后根据提示进行注册


1. 注册完成后，输入注册的号码和密码



1. 登陆进入后，点击左下角“服务平台”选择“综合服务平台”



1. 选择完成后，进入“我的设备”，点击右上角“+”，根据安装的设备选择绑定

1. 选择好设备后，可选择“手动绑定”（输入设备后面标签上的“云ID”或“MAC”，输入设备名称）、“扫码绑定”（扫码绑定：扫描设备后面标签上的二维码）、“搜索设备”（手机和设备在同一局域网内）



7、进入后，可扫描设备标签的二维码，也可直接手动输入设备“云ID”或“MAC”；输入设备名称（根据情况自行填写）；输入设备密码（每个设备的设备密码都不同，严格填写设备标签上的密码）；选择设备通道（选择通道一）；点击完成即可

